最基础模块。（注意，这个模块不会在dev文件夹中出现，只有注册字符设备或块设备才会在dev中创建节点）
22.编译成模块（.ko）文件
    obj-m+= leds-user-defind.o
    将模块导入泰山派的linux系统中
    adb push xx\xx.ko /data/xx.ko
23.加载模块
    1.进入adb shell
        cd /data
    2.找到xx.ko文件
        lsmod 查看已存在的module
        insmod xx.ko
    3.lsmod 查看是否加载成功
    ![alt text](image-6.png)
    4.查看模块打印的数据
        dmesg | grep "hello"
    ![alt text](image-7.png)
    5.卸载模块
        rmmod xx
    ![alt text](image-8.png)