1.本例设备树节点
my_backlight {
    compatible = "pwm-backlight";
    pwms = <&pwm1 0 500000>;
    brightness-levels = <0 102 204 306 408 510 612 714 816 918 1020>;
    default-brightness = <6>;
    status = "okay";
}
2.获取一个元素(of_property_read_u32_index);
    函数原型：extern int of_property_read_u32_index(const struct device_node *np,const char *propname, u32 index, u32 *out_value);

3.获取一个数组长度（of_property_count_elems_of_size）
    extern int of_property_count_elems_of_size(const struct device_node *np, const char *propname, int elem_size);
    ![img.png](img.png)
4.获取一个数组元素（of_property_read_u32_array）
    